# Badertscher Sitzbänke: Musterleistungsverzeichnis

## Allgemeine Ausführung

Sitzbank und Stirnkante aus TRESPA Toplab Vertical HPL Vollkernplatten, 13 mm stark, Kern schwarz, Oberfläche Satin, beidseitiges Dekor.

Farbe: Wählbar aus rund fünfzig Farben der TRESPA Toplab Vertical Farbkollektion Uni Colours. Andere Farben/Dekors auf Anfrage.

Sitzbankfläche und Stirnkante auf Gehrung verleimt.

Montage:

1. Montage auf Winkelprofile aus Aluminium farblos eloxiert, inkl. Befestigungsmaterial.
2. Montage auf HEBGO Konsolen, ? mm lang, 75 kg Belastbarkeit, inkl. Befestigungsmaterial.
3. Montage auf Konsolen aus Stahl-Vierkantrohren galvanisch verzinkt, 30 x 30 mm, inkl. Befestigungsmaterial. Fakultativ: 4-teiliger, aufklappbarer Schuhrost aus CNS, inkl. Endkappen und Halter.

**Masse**

Länge: ? mm

Tiefe: ? mmHöhe Stirnkante: 60 mm